Программа для управления роботом с веб камерой, посредством связи WIFI через роутер.


Для управления используется TL-WR703N Wifi router (можно любой другой) с установленной прошивкой OPENWRT + Arduino Mega.
Для Arduino скетч прилагается (тестовый). 

Обратите внимания что настройки управляющих клавиш в программе пустые (надо назначить самим). 
Назначать клавиши нужно именно Те что прописаны в прошивке Arduino платы.Обязательно назначить клавишу стоп! (иначе ваш робот будет ездить безостановочно).
В поле Адрес вписать IP для доступа до Веб камеры робота. 


Всегда буду рад видеть Вас на своём сайте http://stalker-worlds.ru/forum/forum/281-robototekhnika/
с ув. Диденко Руслан